诸暨联合村镇银行

总行大楼食堂设备采购竞价邀请文件

\*\*公司**：**

一、项目名称：

诸暨联合村镇银行总行大楼食堂设备采购项目。

二、项目内容：

## 见附件。

1. 竞标办法：

最低价竞标法，限价为25万元以内，履约保证金（转账、电汇、支票、现金）按中标价的5%缴纳。

四、供应商资格要求：

## 诸暨供应商，具备公建类项目经验，无相关失信记录。响应承诺免费维保期2年、故障响应2小时之内、验收完毕付款95%，质保金5%维保期后无息支付条款。

五、竞标文件：

投标函、授权委托书、投标报价表、营业执照原件及复印件、法定代表或委托代理人身份证原件及复印件。

六、竞标文件提交：

须于2021年10月12日9:00前将竞标文件送达浙江省诸暨市暨东路70号诸暨联合村镇银行三楼会议室，逾期送达将拒绝接收。

七、应提交的有关格式范例见附件

诸暨联合村镇银行

 2021年9月29日

附件1：

## 投标函（格式）

致：诸暨联合村镇银行

根据贵方项目的竞价邀请函有关要求，（投标人全称）授权 （委托代理人姓名） 为全权代表，参加贵方组织的竞价采购活动，并进行投标。为此：

1.我方已详细研读了全部文件及附件，完全理解并接受邀请函的各项规定和要求，对邀请函的合理性、合法性不再有异议。

2.我方承诺本投标文件在开标之日起至投标有效期满均具有约束力，并严格遵守投标文件中的承诺。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及邀请函中规定的参加本项目的供应商资格条件。

4.我方严格按照邀请函的规定报价，并提供邀请函规定的全部投标文件。

5.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直到合同履行完毕均保持有效，我方将按邀请函及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意向贵方提供任何与该项投标有关的一切数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.与本次投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

投标人名称： （盖公章）

法定代表人或委托代理人： 签字或盖章

日期： 年 月日

附件2：

## 授权委托书（格式）

致：诸暨联合村镇银行

我 (姓名)　系 (投标人名称)　　　的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 (姓名) 　以我方的名义参加贵单位组织的 　(招标项目) 项目的投标竞价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人：(签字或盖章) 被授权人：(签字或盖章)

被授权人身份证号码：

投标人： 　　　 (盖公章)

 日期： 年 月日

## 附件3：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单星盆水池 | 厂制品 | 700\*700\*800 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |
| 双通工作台 | 厂制品 | 1800\*700\*800 | 1.台面板采用国产304#=1.5mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 2 | 台 |
| 油烟净化一体机 | 中广 | 5655.9\*1200\*610 | 优质不锈钢制造；壳体面板304厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。  | 5.656 | 米 |
| 三门蒸柜 | 金佰特 | 900\*900\*1800 | 火排双20控制器百威电磁阀广东精诚每小时耗天然气4-5立方 | 1 |  |
| 单门蒸饭柜（燃气） | 金佰特 | 900\*800\*1850 | 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口。配12盘食品级S304加厚不锈钢饭盘 | 1 | 台 |
| 四头煲仔炉 | 金佰特 | 900\*900\*950 |  | 1 |  |
| 炉拼台 | 厂制品 | 400\*1100\*1250 | 优质304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；台面下垫15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高410mm不锈钢后挡炉背板；横通采用¢25\*1.2mm不锈钢管连接，立管采用¢38\*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。 | 1 | 台 |
| 单眼大锅灶 | 厂制品 | 1000\*1000\*800 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 台 |
| 双头单尾小炒灶 | 厂制品 | 1500\*1000\*1250 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ=1.5mm，炉身、炉背厚度δ=1.0mm。炉脚采用直径2″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉头：节能炉头，独立带长明火种设置,安装可靠，炉心：球墨铸铁，炉膛：高AL2O3重质耐火砖、泥。 | 1 | 台 |
| 开水器带底座 | 厂制品 | 520\*530\*1300 | 产品采用耐用电器元件，外壳全不锈钢制造，水箱式结构，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能；容量：≧60L。 | 1 | 台 |
| 单通工作台 | 厂制品 | 1500\*700\*800 | 1.台面板采用国产304#=1.5mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 1 | 台 |
| 双层平板工作台带靠背 | 厂制品 | 1500\*700\*950 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 | 1 | 台 |
| 立式冷藏四门高深柜 | 星星 | 1220\*760\*1980 | -采用201不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360°-内箱尺寸(mm)：1100\*590\*1405-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a-压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高-进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 1 | 台 |
|  |  |  |  |  |  |
| 四层栅格层架 | 厂制品 | 1500\*500\*1600 | 采用优质不锈钢制作；要求主材50×25×1.0mm不锈钢管，插入式格栅型层板；立柱Φ38×1.0mm，配不锈钢子弹调节脚。 | 2 | 台 |
| 立式冷藏四门高深柜 | 星星 | 1220\*760\*1980 | -采用201不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360°-内箱尺寸(mm)：1100\*590\*1405-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a-压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高-进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 1 | 台 |
| 60型单开门万能组合消毒柜 | 旺泉 | 600\*600\*1800 |  | 1 | 台 |
| 开水器 | 厂制品 | 480\*400\*800 | 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生”阴阳水”；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管；保温节能好，整机故障少，有防触电功能。 | 1 | 台 |
| 挂墙双层板 | 厂制品 | 1500\*350\*600 | 台面采用SUS304（0Cr18Ni9）1.2mm不锈钢板,支架、加强筋板采用1.2mm不锈钢板； | 2 | 台 |
| 洗地龙头 |  | 170\*537\*504 |  | 1 |  |
| 双层平板工作台带靠背 | 厂制品 | 1500\*700\*950 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 | 2 | 台 |
| 双星盆水池 | 厂制品 | 1200\*700\*950 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |
| 大单星盆水池 | 厂制品 | 1000\*700\*950 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |
|  |  |  |  |  |  |
| 四层平板货架 | 厂制品 | 1000\*500\*1600 | 管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.5㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.2㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 1 | 台 |
| 电子落地称 | 厂制品 | 420\*560\*900 | 交直流两用，可充电，采用LED数码显示，带计价功能；量程：150kg | 1 | 台 |
|  |  |  |  |  |  |
| 洗手星 | 厂制品 | 400\*300\*400 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |
| 六门更衣柜 |  | 1240\*500\*2000 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 四层平板货架 | 厂制品 | 800\*500\*1600 | 管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.5㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.2㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 1 | 台 |
| 四层平板货架 | 厂制品 | 1200\*500\*1600 | 管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.5㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.2㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 1 | 台 |
| 四层平板货架 | 厂制品 | 700\*500\*1600 | 管架SUS304 1.5㎜厚38×38㎜不锈钢方管，层梁用SUS304 1.5㎜厚不锈钢38×25方管,间隔条用1.2㎜不锈钢30×15方管,骨条间距50㎜，38×38不锈钢管及高度调整钢脚。 | 1 | 台 |
| 米面架 |  | 800\*500\*200 |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 双门不锈钢门消毒柜 | 旺泉 | 1380\*680\*1800 | 采用优质不锈钢板制造，操作方便。多重保护装置，让你用的更放心。具有能效高、无死角、无残毒、寿命长、耗电少等特点，能有效杀灭细菌、及病毒（如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肝炎病毒等）；采用远红外线对食具进行物理高温消毒，无化学物残留；餐厅、宾馆、饭店、食堂等公共场所对餐具进行消毒理想器具。 | 1 | 台 |
| 四门碗柜 | 厂制品 | 1200\*500\*1800 | 采用优质不锈钢板材制作；层板1.0mm，加强筋1.2mm；移1.0mm；轨道1.2mm，前后滑轮，单向式双移门；通脚Φ63×1.2mm，配重力调节脚。 | 1 | 台 |
|  |  |  |  |  |  |
| 四层栅格层架 | 厂制品 | 800\*500\*1600 | 采用优质不锈钢制作；要求主材50×25×1.0mm不锈钢管，插入式格栅型层板；立柱Φ38×1.0mm，配不锈钢子弹调节脚。 | 1 | 台 |
| 抽气罩 | 厂制品 | 1000\*1000\*460 |  | 1 | 米 |
| 高压花洒 | 厂制品 | 190\*360\*980 | 流量5.38LPM/1.42GPM指标抛光镀铬黄铜本体，直管壁厚2.54mm～6.6mm，无铅黄铜压缩阀芯带有止回阀可防止水流回流18”不锈钢供水软管，6”可调墙出支架 | 1 | 台 |
| 垃圾桶 | 厂制品 | 510\*510\*480 | 高密度聚乙烯全新料 | 2 | 台 |
| 洗洁台连蓝框架 | 厂制品 | 1500\*760\*1050 | 采用优质SUS304-2B磨砂贴塑不锈钢板制造；配置可调活动子弹脚，支架、通脚，配落水器；带后挡板，板厚1.2mm。 | 1 | 台 |
| 提拉式洗碗机 | 赫派 | 741.4\*790.9\*1470 | 倾斜式内顶盖，防止残余的洗涤液滴落在干净的盘碟上。高效旋转式洗涤和漂洗臂设计：充分利用了水泵压力并降低洗涤涌水量（3升/篮）。3档洗涤循环时间选择：适应于不同的洗涤要求。轻触式感应面板：外观典雅，易于操作。标准配置预设60/90/210秒洗涤循环。led温度显示。电漂洗加热器。自动清洗功能。双层隔热不锈钢门结构。 | 1 | 台 |
| 单星污碟台（右星左收残） | 厂制品 | 1500\*800\*950 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |
| 洗地龙头 |  | 170\*537\*504 |  | 1 |  |
| 电热水器 | 史密斯 | 870\*415\*400 | 圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统，防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP\*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率：5000W节能能效：一级 | 1 | 台 |
| 收残台 |  | 800\*650\*800 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 | 1 |  |
| 双层平板工作台 | 厂制品 | 700\*700\*800 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 | 1 | 台 |
| 双星盆水池 | 厂制品 | 1200\*700\*950 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |
| 大单星盆水池 | 厂制品 | 1000\*700\*950 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |
| 双层平板工作台 | 厂制品 | 1300\*600\*800 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 | 1 | 台 |
|  |  |  |  |  |  |
| 挂衣钩 | 厂制品 | 410\*45\*50 |  | 1 | 台 |
| 洗手星 |  | 400\*300\*400 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 明档烟罩 | 厂制品 | 5350\*1100\*600 | 304/1.0不锈钢制作，配防爆灯 | 5.35 | 米 |
| 台式煮面炉 | 厂制品 | 600\*600\*350 | 外壳及内胆采用SUS304不锈钢板，国产优质发热管，耐用安全，机械温控，操作简单节能，桶壁及桶盖加厚保温.直接加热，水包火设计，有效的利用热能，更环保节能；优质不锈钢制造汤桶，整体不易变，美观卫生,符合食品卫生标准,环保无毒；打破传统汤粥炉内胆清洗的缺点，内胆光滑设计，容易清洗。立体设计，外形美观，使用方便。保温盖内置胶圈，保温更持久；配带隔渣篮，隔渣透气,永不堵塞、使用更方便，清洁更容易。 | 1 | 台 |
| 立式冷藏四门玻璃门高深柜 | 星星 | 1220\*760\*1980 | -采用201不锈钢，内箱圆弧设计-机组独立模块化技术，外挂防尘网-360°-内箱尺寸(mm)：1100\*590\*1405-控温类型：电子数字温控-制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a-压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高-进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 1 | 台 |
| 双层平板工作台 | 厂制品 | 1800\*700\*800 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 | 1 | 台 |
| 蒸菜台带玻璃罩 | 厂制品 | 1400\*700\*800 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 | 1 |  |
| 五格保温售饭工作柜带玻璃罩 | 厂制品 | 1500\*700\*810 | 采用优质不锈钢板制作,台面板为δ1.0mm，支架、通脚为Φ38不锈钢管，配可调子弹脚，配食品级1/1份数盘5只。 | 1 | 台 |
| 暖饭车 | 厂制品 | 700\*700\*868 | 采用优质不锈钢制造；每台配不锈钢桶1只； 恒温自动控制，配移动脚轮；功率/电压：3KW/220V。 | 1 | 台 |
| 单通工作台 | 厂制品 | 1200\*700\*800 | 1.台面板采用国产304#=1.5mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 1 | 台 |
| 单通工作台 | 厂制品 | 1500\*700\*800 | 1.台面板采用国产304#=1.5mmPVC拉丝复膜不锈钢板，配δ=1.0mm做加力筋；2.层板采用国产304# δ=1.0mmPVC拉丝复膜不锈钢板；3.台脚采用Ф38mmX1.2mm不锈钢矩管,配可调性不锈钢子弹脚；4 面板下面采用20mm木工板。 | 1 | 台 |
| 单星盆水池 | 厂制品 | 600\*700\*950 | 采用优质304不锈钢板材制作；台面厚1.2mm；加强处理；盆池1.0mm厚不锈钢板制作；通脚为Φ38×1.0mm不锈钢管；加装优质不锈钢可调子弹脚；  | 1 | 台 |
| 双层平板工作台 | 厂制品 | 1200\*700\*800 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，氩焊处满焊，打磨处理，边框厚度δ=1.2mm，槽体厚度δ=1.2mm，脚为38\*1.2不锈钢管，脚为不锈钢调节脚 | 1 | 台 |
| 箱式风机 | 广杰 |  | 14500风量/5.5KW | 1 | 台 |
| 风管 | 厂制品 |  | 优质不锈钢制作 | 87 | m2 |
| 安装附件 | 厂制品 |  | 安装风机及风管所需要配件 | 1 | 套 |
| 风机控制箱 | 厂制品 |  |  | 1 | 只 |
| 水龙头 | 厂制品 |  | 304不锈钢 | 12 | 套 |
| 电饼铛 | 厂制品 | 5kw，直径72cm | 304不锈钢 | 1 | 只 |